**附件一：2021年分体空调维修最高限价表**

| 序号 | 规格 | 维修内容 | 单位 | 最高限价单价（元） | 备注 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P | 更换压缩机启动电容 | 个 | 120 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 120 |
| 2P | 个 | 140 |
| 3P | 个 | 160 |
| 5P | 个 | 180 |
| 2 | 1P | 维修室内电路板 | 个 | 160 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 160 |
| 2P | 个 | 280 |
| 3P | 个 | 380 |
| 5P | 个 | 480 |
| 3 | 1P | 更换室内电路板 | 个 | 350 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 350 |
| 2P | 个 | 420 |
| 3P | 个 | 600 |
| 5P | 个 | 650 |
| 4 | 1P | 维修水管 | 米 | 80 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 米 | 80 |
| 2P | 米 | 120 |
| 3P | 米 | 150 |
| 5P | 米 | 180 |
| 5 | 1P | 更换温控器 | 个 | 50 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 50 |
| 2P | 个 | 70 |
| 3P | 个 | 100 |
| 5P | 个 | 120 |
| 6 | 1P | 更换高、低压阀门 | 个 | 110 | 含检查、维修、材料、加氟 | |
| 1.5P | 个 | 120 |
| 2P | 个 | 130 |
| 3P | 个 | 140 |
| 5P | 个 | 150 |
| 7 | 1P | 更换电机 | 个 | 80 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 80 |
| 2P | 个 | 100 |
| 3P | 个 | 160 |
| 5P | 个 | 160 |
| 8 | 1P | 更换过滤器 | 个 | 80 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 90 |
| 2P | 个 | 100 |
| 3P | 个 | 100 |
| 5P | 个 | 120 |
| 9 | 1P | 更换整流电路板 | 个 | 350 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 380 |
| 2P | 个 | 480 |
| 3P | 个 | 580 |
| 5P | 个 | 680 |
| 10 | 1P | 更换检测板 | 个 | 150 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 180 |
| 2P | 个 | 250 |
| 3P | 个 | 350 |
| 5P | 个 | 450 |
| 11 | 1P | 更换湿度传感电路板 | 个 | 100 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 100 |
| 2P | 个 | 120 |
| 3P | 个 | 150 |
| 5P | 个 | 250 |
| 12 | 1P | 更换消声器 | 个 | 120 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 120 |
| 2P | 个 | 150 |
| 3P | 个 | 200 |
| 5P | 个 | 300 |
| 13 | 1P | 更换角阀 | 个 | 120 | 含检查、维修、材料、加氟 | |
| 1.5P | 个 | 120 |
| 2P | 个 | 120 |
| 3P | 个 | 120 |
| 5P | 个 | 120 |
| 14 | 1P | 更换加热器 | 个 | 150 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 210 |
| 2P | 个 | 280 |
| 3P | 个 | 330 |
| 5P | 个 | 400 |
| 15 | 1P | 更换电磁阀 | 个 | 350 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 350 |
| 2P | 个 | 420 |
| 3P | 个 | 480 |
| 5P | 个 | 530 | 含检查、维修、材料 | |
| 16 | 1P | 更换四通阀 | 个 | 500 | 含检查、维修、材料、加氟 | |
| 1.5P | 个 | 500 |
| 2P | 个 | 750 |
| 3P | 个 | 900 |
| 5P | 个 | 1000 |
| 17 | 1P | 更换分液器 | 支 | 120 | 含检查、维修、材料、加氟 | |
| 1.5P | 支 | 120 |
| 2P | 支 | 150 |
| 3P | 支 | 180 |
| 5P | 支 | 200 |
| 18 | 1P | 更换电辅热 | 个 | 150 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 210 |
| 2P | 个 | 280 |
| 3P | 个 | 330 |
| 5P | 个 | 400 |
| 19 | 1P | 更换导风条 | 个 | 40 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 40 |
| 2P | 个 | 50 |
| 3P | 个 | 50 |
| 5P | 个 | 60 |
| 20 | 1P | 更换膨胀阀 | 个 | 350 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 350 |
| 2P | 个 | 420 |
| 3P | 个 | 480 |
| 5P | 个 | 530 |
| 21 | 1P | 补氟 | 次 | 300 | R410加氟在原基础上 | |
| 1.5P | 次 | 350 |
| 2P | 次 | 400 |
| 3P | 次 | 550 |
| 5P | 次 | 700 |
| 22 | 1P | 加氟 | 次 | 400 | R410加氟在原基础上 | |
| 1.5P | 次 | 400 |
| 2P | 次 | 500 |
| 3P | 次 | 650 |
| 5P | 次 | 800 |
| 23 | 1P | 更换灯板 | 个 | 120 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 150 |
| 2P | 个 | 180 |
| 3P | 个 | 250 | 含检查、维修、材料 | |
| 5P | 个 | 300 |
| 24 | 1P | 更换扫风电机 | 个 | 40 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 40 |
| 2P | 个 | 50 |
| 3P | 个 | 50 |
| 5P | 个 | 60 |
| 25 | 1P | 更换接水盘 | 个 | 60 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 80 |
| 2P | 个 | 100 |
| 3P | 个 | 120 |
| 5P | 个 | 160 |
| 26 | 1P | 更换接收头 | 个 | 50 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 50 |
| 2P | 个 | 80 |
| 3P | 个 | 100 |
| 5P | 个 | 120 |
| 27 | 1P | 更换扇叶 | 个 | 160 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 个 | 180 |
| 2P | 个 | 240 |
| 3P | 个 | 280 |
| 5P | 个 | 320 |
| 28 | 1P | 更换压缩机 | 个 | 750 | 含检查、维修、材料、加氟 | |
| 1.5P | 个 | 800 |
| 2P | 个 | 1200 |
| 3P | 个 | 1800 |
| 5P | 个 | 2500 |
| 29 | 1P | 加管：铜管为内螺纹铜管，外经Φ9.52mm、底壁厚0.27mm、齿高0.16mm、齿数70、螺旋角18度、 | 米 | 80 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 标记为：内螺纹铜管  Φ9.52×0.27×LWC 0.16×70×18  TP2M  GB1527。 | 米 | 90 |
| 2P |  | 米 | 105 |
| 3P |  | 米 | 150 |
| 5P |  | 米 | 200 |
| 30 | 1P | 移机 | 台 | 300 | 拆除及安装、调试 | |
| 1.5P | 台 | 300 |
| 2P | 台 | 400 |
| 3P | 台 | 400 |
| 5P | 台 | 500 |
| 31 | 1P | 拆空调 | 套 | 150 | 拆除、搬运 | |
| 1.5P | 套 | 150 |
| 2P | 套 | 200 | 拆除、搬运 | |
| 3P | 套 | 250 |
| 5P | 套 | 300 |
| 32 | 1P | 管道查漏 | 次 | 60 | 含检查、维修、材料、氮气 | |
| 1.5P | 次 | 60 |
| 2P | 次 | 60 |
| 3P | 次 | 60 |
| 5P | 次 | 60 |
| 33 | 1P | 铜管维修 | 次 | 60 | 含检查、维修、材料 | |
| 1.5P | 次 | 60 |
| 2P | 次 | 60 |
| 3P | 次 | 60 |
| 5P | 次 | 60 |
| 34 | 1-1.5P | 支架 | 付 | 40 | 三角架 | |
| 2-3P | 付 | 80 | 三角架 | |
| 5P | 付 | 150 | 背架 | |
| 35 | 1-1.5P | 接水盘 | 个 | 60 | 含安装及铺材 | |
| 2-3P | 个 | 100 | 含安装及铺材 | |
| 5P | 个 | 160 | 含安装及铺材 | |
| 36 | 1-1.5P | 天井机室内机内置排水泵 | 个 | 280 | / | |
| 2-3P | 个 | 320 | 含检查、维修、材料 | |
| 5P | 个 | 380 |
| 37 | 1-1.5P | 浮子开关 | 个 | 30 | / | |
| 2-3P | 个 | 50 | 含检查、维修、材料 | |
| 5P | 个 | 80 |
| 38 | 1-1.5P | 内机风叶 | 个 | 180 | 含检查、维修、材料 | |
| 2-3P | 个 | 300 |
| 5P | 个 | 350 |
| 39 | 1-1.5P | 外机扇叶 | 个 | 180 | 含检查、维修、材料 | |
| 2-3P | 个 | 280 |
| 5P | 个 | 320 |
| 40 | 1-1.5P | 温度传感器 | 个 | 150 | 含检查、维修、材料 | |
| 2-3P | 个 | 150 |
| 5P | 个 | 150 |
| 41 | 1-1.5P | 高压开关 | 个 | 380 | / | |
| 3P | 个 | 380 | 含检查、维修、材料 | |
| 5P | 个 | 380 |
| 42 | 1-1.5P | 低压开关 | 个 | 380 | / | |
| 2-3P | 个 | 380 | 含检查、维修、材料 | |
| 5P | 个 | 380 |
| 43 | 1-1.5P | 交流接触器 | 个 | 280 | / | |
| 2-3P | 个 | 280 | 含检查、维修、材料 | |
| 5P | 个 | 280 |
| 44 | 1-1.5P | 外机主板 | 个 | 400 | / | |
| 2-3P | 个 | 520 | 含检查、维修、材料 | |
| 5P | 个 | 750 |
| 45 | 1-1.5P | 毛细管 | 个 | 280 | 含检查、维修、材料 | |
| 2-3P | 个 | 320 |
| 5P | 个 | 380 |
| 46 | 1-1.5P | 显示器组件 | 个 | 280 | 含检查、维修、材料 | |
| 2-3P | 个 | 320 |
| 5P | 个 | 380 |
| 47 | 1-1.5P | 蒸发器 | 个 | 450 | 含检查、维修、材料 | |
| 2-3P | 个 | 750 |
| 5P | 个 | 900 |
| 48 | 1-1.5P | 冷凝器 | 个 | 450 | 含检查、维修、材料 | |
| 2-3P | 个 | 750 |
| 5P | 个 | 900 |
| 49 | 1-1.5P | 内外机连接线 | 米 | 80 | 含检查、维修、材料 | |
| 2-3P | 米 | 100 |
| 5P | 米 | 110 |
| 50 | 普通墙孔 |  | 个 | 80 |  | |
| 51 | 防水孔 |  | 个 | 150 |  | |
| 52 | 空调专用开关 |  | 个 | 100 | 含安装及铺材 | |
| 53 | 空调万能遥控器 |  | 个 | 35 | 含安装及铺材 | |
| 54 | 格力专用遥控器 |  | 个 | 79 | 含安装及铺材 | |
| 55 | 清洗内外机含风筒 |  | 次 | 160 | 加空调专用清洗药水 | |
| 56 | 清洗内外机含风筒 |  | 次 | 120 | 不加空调专用清洗药水 | |
| 57 | 清洗内外机不含风筒 |  | 次 | 100 | 加空调专用清洗药水 | |
| 58 | 清洗内外机不含风筒 |  | 次 | 80 | 不加空调专用清洗药水 | |
| 序号 | 规格 | 维修内容 | 单位 | 询价单价（元） | 备注 |
| 1 | 1P | 更换压缩机启动电容 | 个 | 120 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 120 |
| 2P | 个 | 140 |
| 3P | 个 | 160 |
| 5P | 个 | 180 |
| 2 | 1P | 维修室内电路板 | 个 | 160 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 160 |
| 2P | 个 | 280 |
| 3P | 个 | 380 |
| 5P | 个 | 480 |
| 3 | 1P | 更换室内电路板 | 个 | 350 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 350 |
| 2P | 个 | 420 |
| 3P | 个 | 600 |
| 5P | 个 | 650 |
| 4 | 1P | 维修水管 | 米 | 80 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 米 | 80 |
| 2P | 米 | 120 |
| 3P | 米 | 150 |
| 5P | 米 | 180 |
| 5 | 1P | 更换温控器 | 个 | 50 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 50 |
| 2P | 个 | 70 |
| 3P | 个 | 100 |
| 5P | 个 | 120 |
| 6 | 1P | 更换高、低压阀门 | 个 | 110 | 含检查、维修、材料、加氟 |
| 1.5P | 个 | 120 |
| 2P | 个 | 130 |
| 3P | 个 | 140 |
| 5P | 个 | 150 |
| 7 | 1P | 更换电机 | 个 | 80 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 80 |
| 2P | 个 | 100 |
| 3P | 个 | 160 |
| 5P | 个 | 160 |
| 8 | 1P | 更换过滤器 | 个 | 80 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 90 |
| 2P | 个 | 100 |
| 3P | 个 | 100 |
| 5P | 个 | 120 |
| 9 | 1P | 更换整流电路板 | 个 | 350 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 380 |
| 2P | 个 | 480 |
| 3P | 个 | 580 |
| 5P | 个 | 680 |
| 10 | 1P | 更换检测板 | 个 | 150 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 180 |
| 2P | 个 | 250 |
| 3P | 个 | 350 |
| 5P | 个 | 450 |
| 11 | 1P | 更换湿度传感电路板 | 个 | 100 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 100 |
| 2P | 个 | 120 |
| 3P | 个 | 150 |
| 5P | 个 | 250 |
| 12 | 1P | 更换消声器 | 个 | 120 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 120 |
| 2P | 个 | 150 |
| 3P | 个 | 200 |
| 5P | 个 | 300 |
| 13 | 1P | 更换角阀 | 个 | 120 | 含检查、维修、材料、加氟 |
| 1.5P | 个 | 120 |
| 2P | 个 | 120 |
| 3P | 个 | 120 |
| 5P | 个 | 120 |
| 14 | 1P | 更换加热器 | 个 | 150 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 210 |
| 2P | 个 | 280 |
| 3P | 个 | 330 |
| 5P | 个 | 400 |
| 15 | 1P | 更换电磁阀 | 个 | 350 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 350 |
| 2P | 个 | 420 |
| 3P | 个 | 480 |
| 5P | 个 | 530 | 含检查、维修、材料 |
| 16 | 1P | 更换四通阀 | 个 | 500 | 含检查、维修、材料、加氟 |
| 1.5P | 个 | 500 |
| 2P | 个 | 750 |
| 3P | 个 | 900 |
| 5P | 个 | 1000 |
| 17 | 1P | 更换分液器 | 支 | 120 | 含检查、维修、材料、加氟 |
| 1.5P | 支 | 120 |
| 2P | 支 | 150 |
| 3P | 支 | 180 |
| 5P | 支 | 200 |
| 18 | 1P | 更换电辅热 | 个 | 150 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 210 |
| 2P | 个 | 280 |
| 3P | 个 | 330 |
| 5P | 个 | 400 |
| 19 | 1P | 更换导风条 | 个 | 40 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 40 |
| 2P | 个 | 50 |
| 3P | 个 | 50 |
| 5P | 个 | 60 |
| 20 | 1P | 更换膨胀阀 | 个 | 350 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 350 |
| 2P | 个 | 420 |
| 3P | 个 | 480 |
| 5P | 个 | 530 |
| 21 | 1P | 补氟 | 次 | 300 | R410加氟在原基础上 |
| 1.5P | 次 | 350 |
| 2P | 次 | 400 |
| 3P | 次 | 550 |
| 5P | 次 | 700 |
| 22 | 1P | 加氟 | 次 | 400 | R410加氟在原基础上 |
| 1.5P | 次 | 400 |
| 2P | 次 | 500 |
| 3P | 次 | 650 |
| 5P | 次 | 800 |
| 23 | 1P | 更换灯板 | 个 | 120 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 150 |
| 2P | 个 | 180 |
| 3P | 个 | 250 | 含检查、维修、材料 |
| 5P | 个 | 300 |
| 24 | 1P | 更换扫风电机 | 个 | 40 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 40 |
| 2P | 个 | 50 |
| 3P | 个 | 50 |
| 5P | 个 | 60 |
| 25 | 1P | 更换接水盘 | 个 | 60 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 80 |
| 2P | 个 | 100 |
| 3P | 个 | 120 |
| 5P | 个 | 160 |
| 26 | 1P | 更换接收头 | 个 | 50 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 50 |
| 2P | 个 | 80 |
| 3P | 个 | 100 |
| 5P | 个 | 120 |
| 27 | 1P | 更换扇叶 | 个 | 160 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 | 180 |
| 2P | 个 | 240 |
| 3P | 个 | 280 |
| 5P | 个 | 320 |
| 28 | 1P | 更换压缩机 | 个 | 750 | 含检查、维修、材料、加氟 |
| 1.5P | 个 | 800 |
| 2P | 个 | 1200 |
| 3P | 个 | 1800 |
| 5P | 个 | 2500 |
| 29 | 1P | 加管：铜管为内螺纹铜管，外经Φ9.52mm、底壁厚0.27mm、齿高0.16mm、齿数70、螺旋角18度、 | 米 | 80 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 标记为：内螺纹铜管  Φ9.52×0.27×LWC 0.16×70×18  TP2M  GB1527。 | 米 | 90 |
| 2P |  | 米 | 105 |
| 3P |  | 米 | 150 |
| 5P |  | 米 | 200 |
| 30 | 1P | 移机 | 台 | 300 | 拆除及安装、调试 |
| 1.5P | 台 | 300 |
| 2P | 台 | 400 |
| 3P | 台 | 400 |
| 5P | 台 | 500 |
| 31 | 1P | 拆空调 | 套 | 150 | 拆除、搬运 |
| 1.5P | 套 | 150 |
| 2P | 套 | 200 | 拆除、搬运 |
| 3P | 套 | 250 |
| 5P | 套 | 300 |
| 32 | 1P | 管道查漏 | 次 | 60 | 含检查、维修、材料、氮气 |
| 1.5P | 次 | 60 |
| 2P | 次 | 60 |
| 3P | 次 | 60 |
| 5P | 次 | 60 |
| 33 | 1P | 铜管维修 | 次 | 60 | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 次 | 60 |
| 2P | 次 | 60 |
| 3P | 次 | 60 |
| 5P | 次 | 60 |
| 34 | 1-1.5P | 支架 | 付 | 40 | 三角架 |
| 2-3P | 付 | 80 | 三角架 |
| 5P | 付 | 150 | 背架 |
| 35 | 1-1.5P | 接水盘 | 个 | 60 | 含安装及铺材 |
| 2-3P | 个 | 100 | 含安装及铺材 |
| 5P | 个 | 160 | 含安装及铺材 |
| 36 | 1-1.5P | 天井机室内机内置排水泵 | 个 | 280 | / |
| 2-3P | 个 | 320 | 含检查、维修、材料 |
| 5P | 个 | 380 |
| 37 | 1-1.5P | 浮子开关 | 个 | 30 | / |
| 2-3P | 个 | 50 | 含检查、维修、材料 |
| 5P | 个 | 80 |
| 38 | 1-1.5P | 内机风叶 | 个 | 180 | 含检查、维修、材料 |
| 2-3P | 个 | 300 |
| 5P | 个 | 350 |
| 39 | 1-1.5P | 外机扇叶 | 个 | 180 | 含检查、维修、材料 |
| 2-3P | 个 | 280 |
| 5P | 个 | 320 |
| 40 | 1-1.5P | 温度传感器 | 个 | 150 | 含检查、维修、材料 |
| 2-3P | 个 | 150 |
| 5P | 个 | 150 |
| 41 | 1-1.5P | 高压开关 | 个 | 380 | / |
| 3P | 个 | 380 | 含检查、维修、材料 |
| 5P | 个 | 380 |
| 42 | 1-1.5P | 低压开关 | 个 | 380 | / |
| 2-3P | 个 | 380 | 含检查、维修、材料 |
| 5P | 个 | 380 |
| 43 | 1-1.5P | 交流接触器 | 个 | 280 | / |
| 2-3P | 个 | 280 | 含检查、维修、材料 |
| 5P | 个 | 280 |
| 44 | 1-1.5P | 外机主板 | 个 | 400 | / |
| 2-3P | 个 | 520 | 含检查、维修、材料 |
| 5P | 个 | 750 |
| 45 | 1-1.5P | 毛细管 | 个 | 280 | 含检查、维修、材料 |
| 2-3P | 个 | 320 |
| 5P | 个 | 380 |
| 46 | 1-1.5P | 显示器组件 | 个 | 280 | 含检查、维修、材料 |
| 2-3P | 个 | 320 |
| 5P | 个 | 380 |
| 47 | 1-1.5P | 蒸发器 | 个 | 450 | 含检查、维修、材料 |
| 2-3P | 个 | 750 |
| 5P | 个 | 900 |
| 48 | 1-1.5P | 冷凝器 | 个 | 450 | 含检查、维修、材料 |
| 2-3P | 个 | 750 |
| 5P | 个 | 900 |
| 49 | 1-1.5P | 内外机连接线 | 米 | 80 | 含检查、维修、材料 |
| 2-3P | 米 | 100 |
| 5P | 米 | 110 |
| 50 | 普通墙孔 |  | 个 | 80 |  |
| 51 | 防水孔 |  | 个 | 150 |  |
| 52 | 空调专用开关 |  | 个 | 100 | 含安装及铺材 |
| 53 | 空调万能遥控器 |  | 个 | 35 | 含安装及铺材 |
| 54 | 格力专用遥控器 |  | 个 | 79 | 含安装及铺材 |
| 55 | 清洗内外机含风筒 |  | 次 | 160 | 加空调专用清洗药水 |
| 56 | 清洗内外机含风筒 |  | 次 | 120 | 不加空调专用清洗药水 |
| 57 | 清洗内外机不含风筒 |  | 次 | 100 | 加空调专用清洗药水 |
| 58 | 清洗内外机不含风筒 |  | 次 | 80 | 不加空调专用清洗药水 |