成都市第四人民医院

广告宣传品设计制作服务采购项目内容

一、参数要求

（一）服务内容

1.供应商能够负责医院两个院区（营门口院区及九江院区）所有的广告宣传品（包括宣传栏橱窗、文化墙、海报、易拉宝、展板、引导标识、党建文化等）设计、制作、安装及维保工作。

2.本项目由于服务区域距离相隔较远的原因，要求至少配备两名项目负责人，每院区一名，和两名设计人员，每院区一名，提供在职证明及后能够分别负责两院区项目工作的书面承诺。

（二）设施设备配置要求（包括但不限于质量、安全、技术规格等要求）：

1.采购清单及技术参数要求（详见附件）；

2.供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权；

3.供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担，还应负责清理安装过程中所产生的垃圾，采购方有权到供应商生产场地检查货物质量和生产进度；

4.安装和维护期间出现的一切安全问题包括但不限于采购方、供应商及第三人的人身、财产安全问题，由供应商负责并承担责任；

5.在安装标识标牌过程中不得损坏主体工程墙面及屋顶，如有损坏供应商负责恢复；

（三）其他要求（包括采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等）：

1.供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权；

2.货物必须符合或优于国家（行业）质量标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准，保证广告宣传品的安装安全、牢固，不存在安全隐患货物制造质量出现问题；

3.供应商应服务态度良好，配合度高，服从采购人相关职能部门安排、监督和考核，接到采购人通知，需在2小时内响应采购人需求。

4.供应商须指派专人负责售后服务事宜，并书面通知采购人。

二、附件

成都市第四人民医院

广告宣传品设计制作服务采购清单及技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 预估数量 | 报价单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 铝合金易拉宝 | 80cm×200cm | 1.5KG重加厚型铝合金 | 20 |  |  |
| 2 | 门型展架 铁座底 | 80cm×180cm | 注塑+配重/铁板(6kg左右) | 10 |  |  |
| 3 | X展架 | 80cm×180cm | 铁管喷塑、PVC塑件（实心塑料盘），50克无纺布袋（0.5kg） | 50 |  |  |
| 4 | 宣传摆放架（桌牌）1 | 9.5cm×10.5cm | 3mm面板亚克力雕刻热弯 | 100 |  |  |
| 5 | 宣传摆放架（桌牌2 | 9.5cm×10.5cm | 3mmPVC塑料雕刻热弯 | 150 |  |  |
| 6 | 宣传海报1 | 57cm×42cm（100张）单价按照100张起报价 | 210g户内海报,单面高精度（1440DPI）彩色写真，覆哑膜 | 200 |  |  |
| 7 | 宣传海报2 | 86cm×57cm（100张）单价按照100张起报价 | 210g户内海报,单面高精度（1440DPI）彩色写真，覆哑膜 | 200 |  |  |
| 8 | 吊式灯箱（双面） | 按平米计算 | 1.2mm厚铝板烤漆，装饰条收边，30镀锌方管龙骨，镂空透光字（5mm亚克力衬底），LED灯源，1.2镀锌圆管悬挂 | 5 |  |  |
| 9 | 楼层索引牌 | 80cm×120cm×2cm | 1.5mm厚铝型材烤漆，文字丝印，面板（可拆换） | 12 |  |  |
| 10 | 楼层号牌 | 直径30cm | 7mm亚克力雕刻彩色UV | 15 |  |  |
| 11 | 宣传栏 | 150cm×85cm | 1.5mm厚铝型材边框，面板3mm亚克力加5mmPVC底板 | 5 |  |  |
| 12 | 科室门牌 | 30cm×15cm | 1.5mm厚铝型材烤漆，文字内容丝印 | 20 |  |  |
| 13 | 玻璃腰线 | 70cm×15cm | 180g高精度（1440DPI）彩色写真双面背胶 | 50 |  |  |
| 14 | 透明贴 | 按平米计算 | 超透明贴UV彩白彩 | 10 |  |  |
| 15 | 磨砂贴 | 按平米计算 | 210g磨砂,单面高精度（1440DPI）彩色写真，覆哑膜 | 10 |  |  |
| 16 | 宣传橱窗海报 | 按平米计算 | 180g户内海报,单面高精度（1440DPI）彩色写真，覆哑膜 | 60 |  |  |
| 17 | 背胶 | 按平米计算 | 180g户内背胶,单面高精度（1440DPI）彩色写真，覆哑膜 | 180 |  |  |
| 18 | 车贴 | 按平米计算 | 180g可移白胶,单面高精度（1440DPI）彩色写真，覆哑膜 | 80 |  |  |
| 19 | 斜纹膜车贴 | 按平米计算 | 180g可移车贴,单面高精度（1440DPI）彩色写真，覆斜纹膜 | 80 |  |  |
| 20 | PVC | 按平米计算 | 5mmPVC结皮板 | 10 |  |  |
| 21 | kt板 | 按平米计算 | 180g户内背胶,单面高精度（1440DPI）彩色写真，覆哑膜，覆亚展5MMKT板 | 80 |  |  |
| 22 | 制度牌 | 65\*90cm | 双层5mm+8mm亚克力+装饰钉 | 120 |  |  |
| 23 | 磁吸胶片写真 | 按平米计算 | 加厚1mm磁性橡胶软磁铁，单面高精度（1440DPI）彩色写真 | 5 |  |  |
| 24 | 可开启型材边框展板 | 按平米计算 | 1.5mm厚铝型材+3mm亚克力面板 | 25 |  |  |
| 25 | 双层亚克力夹板 | 按平米计算 | 5mm+5mm亚克力板 | 20 |  |  |
| 26 | 医院总平图（总平图、简介、就医流程等） | 500cm×150cm | 1.2mm厚镀锌板焊接，打磨.表面汽车烤漆，文字内容丝印。 | 5 |  |  |
| 27 | 地面标示引导 | 按平米计算 | 180g可移黑胶，单面高精度（1440DPI）彩色写真，覆哑膜 | 10 |  |  |
| 28 | 警示标志 | 40cm×35cm | 5mmPVC板贴反光膜，文字内容UV喷印 | 80 |  |  |
| 29 | 双层门牌 | 36cm×15cm | 5mmPVC+双色板雕刻+文字内容喷印 | 20 |  |  |
| 30 | 床号 | 10cm×10cm | 2mm双色板雕刻 | 60 |  |  |
| 31 | 红色警戒条 | 按卷计算(50m/卷) | 加厚防水PE材质 | 30 |  |  |
| 32 | 书报架 | 48cm×38cm×135cm | 铁板底板，四层金色平顶滑轮（背弧），筛网 | 10 |  |  |
| 33 | 绿丝带钥匙圈 | 按照实际情况确定大小 | 双圈8字扣铝合金烤漆 | 10 |  |  |
| 34 | 金属徽章 | 3cm×5cm | 徽章定制金属激光镭射雕刻 | 10 |  |  |
| 35 | 荣誉牌 | 60cm×40cm | 定制铜牌 | 10 |  |  |
| 36 | 直筒拉链马甲服 | 按照实际情况确定大小 | 马甲定制印logo印字 | 10 |  |  |
| 37 | U盘+书签礼盒套装（印logo） | 按采购人实际需求制作 | 32G U盘，175G铜版纸书签 | 10 |  |  |
| 38 | 宣传牛津布折叠包 | 45cm×38cm×12cm | 600D牛津布 | 10 |  |  |
| 39 | 荣誉证书 | 按采购人实际需求制作 | 绒面烫金含250g内页 | 100 |  |  |
| 40 | 丽屏展架 | 80\*180CM | 铝合金+铁板烤漆 | 80 |  |  |
| 41 | pop牌 | 60cm×80cm | 1.2mm铝合金立式广告双面立牌 | 8 |  |  |
| 42 | L立牌（水牌） | 60cm×80cm | 304不锈钢焊接 | 8 |  |  |
| 43 | 双面楼层立牌 | 70cm×180cm×12cm | 20mm有机玻璃+顶部1.2mm黑色镜钢盖套，底部定制腐刻图文 | 2 |  |  |
| 44 | 旗帜 | 按平米计算 | 旗帜布UV印 | 120 |  |  |
| 45 | 条幅 | 按米计算 | 高≤0.7m文字内容丝印 | 50 |  |  |
| 46 | 高0.9m文字内容丝印 | 40 |  |  |
| 47 | 水晶奖杯 | 35\*10\*10CM | 创意彩印水晶+内容丝印 | 100 |  |  |
| 48 | A4过塑卡 | 210\*259mm | 250g铜版纸过塑 | 200 |  |  |
| 49 | 不锈钢奖牌 | 30\*45CM | 拉丝不锈钢牌蚀刻图文 | 30 |  |  |
| 50 | 喷绘 | 按平米计算 | uv黑白布 | 30 |  |  |
| 51 | 桁架（租用） | 按每天每米计算 | 200x200mm，方管 | 20 |  |  |
| 52 | 双色板 | 按平米计算 | UV喷印 | 100 |  |  |
| 53 | 平面发光字 | 按厘米计算 | 5mm（厚度保足无下差）亚克力板机具切割成型，1.2mm304拉丝不锈钢焊接箱体，内置LED模组光源。国标60x60热镀锌方管钢结构焊接灯笼柱支架并防锈处理，微电脑时间自动控制设备，独立配电箱，2x6m²BVV铜芯扁平行护套线（约150m），JDG线路保护导管。 | 120 |  |  |
| 54 | 水晶字 | 按厘米计算 | 5mm亚克力雕刻抛光 | 120 |  |  |
| 56 | PVC字 | 按厘米计算 | 1cm PVC雕刻汽车烤漆 | 120 |  |  |
| 55 | 楼顶不锈钢发光字 | 按平米计算 | 304不锈钢边框，5mm亚克力面板，LED灯 | 120 |  |  |
| 57 | A4立牌 | 210\*297mm | 3mm亚克力，磁吸，10mm底板 | 60 |  |  |
| 58 | 有机玻璃 | 40 |  |  |
| 59 | 导视灯箱 | 180\*30\*10cm | 90mm铝合金型材，镀锌管，烤漆，5mm亚克力板雕刻，4mm铝塑板，丝印图文，3m透光膜， LED灯源 | 8 |  |  |
| 60 | 软膜灯箱 | 按平米计算 | 卡布型材+UV软膜 | 10 |  |  |
| 61 | 软膜 | 按平米计算 | 22丝超高清uv软膜灯箱布，含硅胶软边条 | 10 |  |  |
| 62 | 文化墙喷印布 | 按平米计算 | 510G无网内光刀刮布光面布 | 100 |  |  |
| 63 | 床头牌 | 30\*15 | 5+3+3mm亚克力板雕刻成型，3层粘接，丝网制作图文，2mm亚克力滑动模块  | 80 |  |  |
| 64 | 宣传栏射灯 | 按照实际情况确定 | LED灯，白壳，40w | 20 |  |  |
| 65 | 门诊号码牌灯箱 | 按平米计算 | 不锈钢包边烤漆内置变压器+灯带，亚克力面板 | 40 |  |  |
| 66 | 挂牌 | 8\*15CM | 卡套+蓝色挂绳 | 70 |  |  |
| 67 | 奖牌 | 按采购人实际制作需求 | 木制边框+铜制面板 | 20 |  |  |
| 68 | 白板名牌 | 8\*3cm | 磁性玻璃白板挂式 | 200 |  |  |
| 69 | PVC广告牌 | 按平米计算 | 10mmPVC板 | 50 |  |  |
| 70 | 反光板 | 按平米计算 | 铝板+反光膜+抱箍 | 10 |  |  |
| 71 | 警示反光条 | 按米计算 | PVC高亮斜纹反光膜 | 200 |  |  |
| 72 | 地面喷漆 | 按平米计算 | 喷漆+模具雕刻 | 20 |  |  |
| 73 | 亚克力提示牌 | 按平米计算 | 3mm亚克力雕刻抛光 | 60 |  |  |
| 74 | 5mm亚克力雕刻抛光 | 60 |  |  |
| 75 | 按厘米计算 | 2mm亚克力插盒 | 50 |  |  |
| 76 | 亚克力三角桌牌 | 按采购人实际制作需求 | 5mm亚克力雕刻热弯 | 200 |  |  |
| 77 | 袖标 | 按采购人实际制作需求 | 刺绣棉布别针款 | 300 |  |  |
| 78 | 亚克力热弯桌牌 | 按采购人实际制作需求 | 5mm亚克力雕刻热弯 | 50 |  |  |
| 79 | 不干胶 | 按厘米计算 | 易碎纸不干胶 | 80 |  |  |
| 80 | 铜版纸不干胶 | 70 |  |  |
| 81 | 轿厢画框 | 60\*80cm | 1.5mm厚铝合金烤漆，磁吸面板可更换 | 10 |  |  |
| 82 | 造型装饰 | 按平米计算 | 1.5mm厚镀锌板汽车烤漆 | 3 |  |  |
| 83 | 按平米计算 | 1.2mm厚铝合金型材烤漆，丝印、抽插式) | 3 |  |  |
| 84 | 按平米计算 | 12mm厚石膏板造型 | 3 |  |  |
| 85 | 按平米计算 | 15mm厚木工板 | 3 |  |  |
| 86 | 按平米计算 | 15mm厚雪弗板雕刻 | 3 |  |  |
| 87 | 装饰灯带 | 米 | 防水LED灯带，LED12V | 10 |  |  |
| 88 | 植物装饰 | 按平米计算 | 塑胶仿真植物 | 15 |  |  |
| 89 | 画框 | 按平米计算 | 3-4cm实木边框 | 30 |  |  |
| 90 | 塑料透明自粘卡套 | 13.5\*9.5cm | 加厚塑料透明硬胶套 | 300 |  |  |
| 7.5\*4.5cm | 300 |  |  |