**附件1：**

成都市第四人民医院营门口院区钢结构推拉式雨棚采购项目

供应商报名表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **报名方式** | **报名单位** | **联系人** | **联系人电话** | **邮箱** |
|  |  |  |  |  |  |

**附件2：**

法定代表人资格证明

成都市第四人民医院：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系 （公司名称）  的法定代表人，以本公司名义参加 **（项目名称）** 的零散谈价，代表本公司进行谈价谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商（公司全称并加盖鲜章）：

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

日期：      年   月   日

**附件3：**

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 (姓名) 系 (公司名称) 的法定代表人，现授权 (姓名及职务) 为我（公司）委托代理人，以本公司的名义参加 **（项目名称）** 的零散谈价。委托代理人在零散谈价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司及我本人均予以承认，并全部承担其所产生的所有权利和义务。

本授权书于 年 月 日生效，有效期 天。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

供应商（公司全称并加盖鲜章）：

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

委托代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：      年   月   日

**附件4：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **营门口院区钢结构推拉式雨棚采购项目方案** | | | | | | |
| **规格（米）** | | | **拉伸长** | | **跨度宽** | **净高** |
| **22.4m** | | **7.5m** | **2.5m** |
| 编号 | 项目 | 材料 | 单位 | 数量 | 1套（168㎡） | |
| **一、骨架** | | | | | | |
| 1 | 主架底盘 | ≥50\*50\*1.2mm方通 | 套 | ≥17 | 参考图示： | |
| 2 | 主架顶上 | ≥50\*25\*1.2mm扁通 |
| 3 | 主架斜撑 | ≥6分镀锌管 |
| 4 | 横梁拉力架 | ≥40\*20\*1.2mm扁通 | 套 | ≥15 |
| 5 | 主柱剪刀架 | ≥50\*25\*1.2mm扁通 | 套 | ≥30 |
| 6 | 主柱 | ≥76\*1.2mm圆管 | 条 | ≥34 |
| **二、布料** | | | | | | |
| 1 | 顶部布料 | pvc刀刮布≥650g | ㎡ | ≥206 | 颜色：灰色 | |
| **三、技术参数及其他要求：** | | | | | | |
| 1.产品材质：钢构骨架采用Q235b镀锌钢材,应具备内外镀锌管特性。篷布选用PVC刀刮布≥650克。  2.产品尺寸：主柱≥76\*1.2mm圆管，主柱剪刀架≥50\*25\*1.2mm扁通，横梁拉力架≥40\*20\*1.2mm扁通，主架底盘≥50\*50\*1.2mm方通，主架斜撑≥6分镀锌管，主架顶上≥50\*25\*1.2mm扁通，篷布≥206㎡；  3.产品颜色：钢构骨架（银色），篷布（灰色）；  4.主柱之间距离为1.33米。  5.安装所需的一切辅材、五金配件等均由供应商提供。 | | | | | | |