**附件一：分体空调维修项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 维修内容 | 单位 | 单价金额（元） | 备注 |
| 1 | 1P | 更换压缩机启动电容 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 2 | 1P | 维修室内电路板 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 3 | 1P | 更换室内电路板 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 4 | 1P | 维修水管 | 米 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 米 |  |
| 2P | 米 |  |
| 3P | 米 |  |
| 5P | 米 |  |
| 5 | 1P | 更换温控器 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 6 | 1P | 更换高、低压阀门 | 个 |  | 含检查、维修、材料、加氟 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 7 | 1P | 更换电机 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 8 | 1P | 更换过滤器 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 9 | 1P | 更换整流电路板 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 10 | 1P | 更换检测板 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 11 | 1P | 更换湿度传感电路板 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 12 | 1P | 更换消声器 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 13 | 1P | 更换角阀 | 个 |  | 含检查、维修、材料、加氟 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 14 | 1P | 更换加热器 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 15 | 1P | 更换电磁阀 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 更换电磁阀 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 16 | 1P | 更换四通阀 | 个 |  | 含检查、维修、材料、加氟 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 17 | 1P | 更换分液器 | 支 |  | 含检查、维修、材料、加氟 |
| 1.5P | 支 |  |
| 2P | 支 |  |
| 3P | 支 |  |
| 5P | 支 |  |
| 18 | 1P | 更换电辅热 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 19 | 1P | 更换导风条 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 20 | 1P | 更换膨胀阀 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 21 | 1P | 补氟 | 次 |  | R410加氟在原基础上  |
| 1.5P | 次 |  |
| 2P | 次 |  |
| 3P | 次 |  |
| 5P | 次 |  |
| 22 | 1P | 加氟 | 次 |  | R410加氟在原基础上  |
| 1.5P | 次 |  |
| 2P | 次 |  |
| 3P | 次 |  |
| 5P | 次 |  |
| 23 | 1P | 更换灯板 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 更换灯板 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 5P | 个 |  |
| 24 | 1P | 更换扫风电机 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 25 | 1P | 更换接水盘 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 26 | 1P | 更换接收头 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 27 | 1P | 更换扇叶 | 个 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 28 | 1P | 更换压缩机 | 个 |  | 含检查、维修、材料、加氟 |
| 1.5P | 个 |  |
| 2P | 个 |  |
| 3P | 个 |  |
| 5P | 个 |  |
| 29 | 1P | 加管：铜管为内螺纹铜管，外经Φ9.52mm、底壁厚0.27mm、齿高0.16mm、齿数70、螺旋角18度、标记为：内螺纹铜管  Φ9.52×0.27×LWC 0.16×70×18  TP2M  GB1527。 | 米 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 米 |  |
| 2P | 米 |  |
| 3P | 米 |  |
| 5P | 米 |  |
| 30 | 1P | 移机 | 台 |  | 拆除及安装、调试 |
| 1.5P | 台 |  |
| 2P | 台 |  |
| 3P | 台 |  |
| 5P | 台 |  |
| 31 | 1P | 拆空调 | 套 |  | 拆除、搬运 |
| 1.5P | 套 |  |
| 2P | 拆空调 | 套 |  | 拆除、搬运 |
| 3P | 套 |  |
| 5P | 套 |  |
| 32 | 1P | 管道查漏 | 次 |  | 含检查、维修、材料、氮气 |
| 1.5P | 次 |  |
| 2P | 次 |  |
| 3P | 次 |  |
| 5P | 次 |  |
| 33 | 1P | 铜管维修 | 次 |  | 含检查、维修、材料 |
| 1.5P | 次 |  |
| 2P | 次 |  |
| 3P | 次 |  |
| 5P | 次 |  |
| 34 | 1-1.5P | 支架 | 付 |  | 三角架 |
| 2-3P | 付 |  | 三角架 |
| 5P | 付 |  | 背架 |
| 35 | 1-1.5P | 接水盘 | 个 |  | 含安装及铺材 |
| 2-3P | 个 |  | 含安装及铺材 |
| 5P | 个 |  | 含安装及铺材 |
| 36 | 清洗内外机含风筒 |  | 次 |  | 加空调专用清洗药水 |
| 37 | 清洗内外机含风筒 |  | 次 |  | 不加空调专用清洗药水 |
| 38 | 清洗内外机不含风筒 |  | 次 |  | 加空调专用清洗药水 |
| 39 | 清洗内外机不含风筒 |  | 次 |  | 不加空调专用清洗药水 |
| 40 | 上门检查维修费 |  | 次 |  | 包含50元以下配件费用 |
|   | 备注：报价包含人工、税金、配件材料以及运费等。 |